Warszawa, 25.01.2017 r.

**Zapytanie ofertowe nr 5**

1. **Informacje ogólne**
2. W związku z planowaną realizacją projektu „Wirtualna klinika równowagi” współfinansowanego w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED” firma European Rehabilitation Clinic Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia na: Dostawę elementów systemu diagnostyczno-rehabilitacyjnego.
3. Zamawiający: European Rehabilitation Clinic Sp. z o.o. ul. gen. J. Bema 89, 01-233 Warszawa;
4. Termin składania ofert: do 01.02.2017r. W wersji elektronicznej do godz. 23:59, w wersji dostarczonej osobiście do Siedziby Spółki do godz. 16:00.

Oferty można składać:

Osobiście w Siedzibie Spółki w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00 ;

lub drogą elektroniczną na adres m.giersz@erc.com.pl

W tytule maila lub na kopercie należy umieścić napis: „Strategmed – Zapytanie ofertowe nr 5”.

1. **Przedmiot zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup elementów systemu diagnostyczno-rehabilitacyjnego do projektu VB-Clinic
3. Zamówienie zostało podzielone na 3 części: część A, część B i część C.
4. Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty na dowolnie wybraną/wybrane przez Wykonawcę część/części zamówienia.
5. **CZĘŚĆ A. Pierwszy element systemu -** Płyta diagnostyczno-rehabilitacyjna
6. Specyfikacja:
* Wymiary 600 mm x 600 mm
* Wysokość nieprzekraczająca 40 mm
* Masa do 40kg
* Maksymalna masa pacjenta 160kg
* Interfejs komunikacyjny USB 2.0
* Zasilanie 5V (poprzez port USB)
* Oferująca pomiar środka masy pacjenta (COG) oraz jego masę z częstotliwością 80 Hz
* Przetwornik 24 bit
* Otwarte biblioteki programistyczne (biblioteki dll)
1. Ilość sztuk – 6
2. **CZĘŚĆ B. Drugi element systemu - Kamera Time of Flight (ToF)**
3. Specyfikacja:
* Rozdzielczość 512 x 424
* Częstotliwość 30Hz lub większa
* Głębia pomiaru 0,5 – 4,5m lub większa
* Pole widzenia 70o poziomo, 60o pionowo lub więcej
* Interfejs komunikacyjny USB 3.0
* Zasilanie 5V (poprzez port USB)
* Otwarte biblioteki programistyczne (biblioteki dll/SDK)
1. Ilość sztuk 6
2. **CZĘŚĆ C. Trzeci element systemu - Kamera HD**
3. Specyfikacja
* Rozdzielczość 1920 x 1080
* Częstotliwość 30Hz lub większa
* Pole widzenia 70o poziomo, 60o pionowo
* Interfejs komunikacyjny USB 3.0
* Zasilanie 5V
* Otwarte biblioteki programistyczne (biblioteki dll/SDK)
1. Ilość sztuk - 2
2. Termin realizacji zamówienia: do 3 marca 2017 r. – dotyczy wszystkich trzech elementów systemu
3. Miejsce dostawy – Siedziba Zamawiającego
4. Transport zapewnia Wykonawca.
5. Zleceniodawca zastrzega możliwość wydłużenia czasu realizacji zadania.
6. Realizacja zamówienia będzie na podstawie umowy sporządzonej z dostawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
7. Umowa pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą zostanie zawarta pod warunkiem podpisania przez Zamawiającego umowy na wykonanie i finansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
8. **Warunki stawiane Wykonawcom:**
9. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na realizację całego zamówienia – oferta dostarczenia wszystkich trzech elementów wymienionych pkt 2A, 2B, 2C, części II
10. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na częściową realizację zamówienia – oferta dostarczenia jednego lub dwóch elementów systemu wymienionych w pkt 2A, 2B, 2C, części II
11. Oferty muszą spełniać wszystkie kryteria specyfikacji wymienione w pkt 2A, 2B, 2C, części II
12. Wykonawca musi złożyć ofertę na piśmie w trybie i terminie wskazanym w pkt I 3
13. Warunkiem udziału w wyborze Wykonawcy jest:
14. Poprawnie wypełniony i podpisany Formularz oferty według wzoru – Załącznik 1 do zapytania ofertowego
15. Dołączenie Specyfikacji/Karty Produktu potwierdzającej spełnienie kryteriów dla poszczególnych elementów opisanych w pkt 2A, 2B, 2C, przedmiotu zamówienia
16. Złożenie oferty w wyznaczonym terminie opisanym w pkt 2, informacji ogólnych
17. Ocena ofert będzie odbywać na podstawie złożonych ofert. Zleceniodawca zastrzega możliwość przeprowadzenia II etapu wyboru Wykonawcy. II etap wyboru będzie polega na negocjacjach cenowych z Wykonawcami których oferty spełnią kryteria dostępowe.

Termin II etapu zostanie uzgodniony z Wykonawcami, którzy zostaną do niego zakwalifikowani, jednak nie później niż do 7 lutego 2017 r.

1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu
o dokumenty i oświadczenia, które ma dostarczyć Wykonawca.
2. **Kryteria oceny**
3. Kryterium wyboru oferty – cena 100%
4. Wymagania podstawowe:
5. Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim, na formularzu ofertowym według wzoru załączonego do niniejszego zapytania (załącznik nr 1 Formularz Oferty);
6. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całe zamówienie lub jedną ofertę na częściowe zamówienie;
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
8. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia;
9. Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę /osoby uprawnioną do reprezentowania oferenta;
10. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert;
11. Oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej (skany dokumentów). Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być dostarczone elektronicznie w formie zeskanowanych, podpisanych dokumentów.
12. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu realizacji dostawy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie, bez podania przyczyny. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
14. Do oferty sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
15. Oświadczenie o powiązaniach Wykonawcy z Zamawiającym (Załącznik nr 1 do formularza oferty);
16. Specyfikacje/Karty Produktu